

阿州环审批〔2026〕37号
阿坝州生态环境局

关于西成铁路阿坝红星牵引站220千伏

外部供电工程环境影响报告表的批复

国网四川省电力公司阿坝供电公司：

你公司报送的《西成铁路阿坝红星牵引站220千伏外部供电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。

一、本建设项目（项目代码：2509-510000-04-01-768920）位于四川省阿坝州若尔盖县境内，新建若尔盖220千伏变电站至红星牵引站双回220千伏架空线路151千米，导线截面为2×240平方毫米。项目总投资30081万元，其中环保投资660万元，约占总投资的2.19%。

本项目属于电力基础设施建设，列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类，符合国家产业政策、相关规划以及阿坝州生态环境分区管控相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设产生的不利环境影响可以得到有效减缓和控制。我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论，以及拟采取的各项生态环境保护措施。
二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作：
（一）加强日常环境管理，做好施工人员的环境保护宣传教育，严禁超出核准施工范围作业，禁止擅自捕杀野生动物、乱砍滥伐，严格落实文明施工要求。
（二）严格落实生态环境保护措施。优化施工布局，合理布设牵张场、施工道路等临时设施，临时施工场地应避让植被茂密区域，最大程度减少对周边植被的破坏。本项目线路Ⅰ、线路Ⅱ各以一档高空跨越黄河上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区1次，不涉及在保护区范围内立塔，施工采用无人机放线方式，避免涉水作业。施工结束后，须及时对施工迹地开展生态恢复。
施工过程中如果发现珍稀野生保护植物，应当立即停止相关作业，第一时间上报林业主管部门，按照要求落实保护措施，严禁非法采集野生植物或破坏其生长环境。
（三）严格落实各项污染防治措施。加强施工过程管理，降低扬尘影响。施工废水经沉淀处理后回用，不对外排放；施工人员生活污水依托周边既有污水处理设施收集处理。施工废弃物统一收集后分类妥善处置，施工人员生活垃圾收集后移交环卫部门处理。线路工程运行过程中不产生生活污水、生活垃圾等污染物。
（四）严格落实电磁防护措施。严格执行相关设计要求与规范，合理选择塔型及塔高，缩小路径走廊宽度，降低线路走廊下的静电感应强度。加强线路日常管理与维护，保障线路保持良好运行状态，确保工频电场强度、工频磁场强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（五）规范开展环境监测。制定并落实环境监测计划，按计划开展电磁环境及声环境监测工作，根据监测结果及时优化调整相关方案与环境保护措施，确保电磁环境及声环境满足相关标准要求。
（六）严格落实环境风险防范措施。制定环境风险应急预案，定期组织开展环境风险应急演练，提升应对突发环境事件的能力。加强对输电线路和变电站的日常巡检和维护，及时发现并排除安全隐患，防范自然灾害、设备故障等引发次生环境污染事故。
三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
四、你公司应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州生态环境执法松潘片区、阿坝州若尔盖生态环境局做好该项目日常环境监管工作。你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送阿坝州若尔盖生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。
特此批复。
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