

阿州环审批〔2026〕44号
阿坝州生态环境局

关于阿坝州壤塘环境监测站实验室改造项目
生态环境影响报告表的批复

阿坝州壤塘生态环境局:

你单位报送的《阿坝州壤塘环境监测站实验室改造项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。

一、建设项目位于阿坝州壤塘县罗吾中街188号，拟对阿坝州壤塘生态环境局三层进行装修改造及安装配套设施设备，建设光谱类仪器室、小型仪器室、色谱类仪器室、理化分析室、样品室、气瓶室、天平室等。项目拟开展水和废水、空气和废气、噪声等污染物检测。项目总投资330万元，其中环保投资约19万元，约占总投资的5.76%。

项目符合国家相关产业政策、《四川省“十四五”生态环境监测规划》《阿坝州生态环境监测能力提升三年行动计划（2025-2027年）》及阿坝州生态环境分区管控相关要求。在全面落实报告表提出的各项环境保护措施的前提下，项目建设的不利环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意该项目生态环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作。

（一）加强日常环境管理，落实建设单位内部环境管理机构，明确环保管理人员职责，统筹推进各项污染防治措施有效落实。严格落实化学品、易制毒、易制爆试剂双人双锁管理制度，完善出入库登记台账，规范危险化学品储存、使用全过程管理。

（二）落实施工期各项污染物防治措施。本项目为建筑内适应性改造，不涉及土建工程。合理安排施工时间，选用低噪设备，未经许可禁止夜间施工；施工期扬尘采取洒水、物料密闭堆放等防控措施；施工人员生活污水依托现有预处理池排入市政污水管网；建筑垃圾、废包装材料分类收集，可回收物资外售回收单位，其余部分转运至指定建筑垃圾处置场处置，生活垃圾交由当地环卫部门清运。

（三）落实运营期各项环境保护措施。实验废气经微负压通风橱收集，采用碱液喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附装置处理后排放，活性炭按周期更换并建立更换台账；落实废气非正常工况管控，环保设施故障时立即停止实验作业；严格实行实验废水与生活废水分流，纯水制备浓水、喷淋塔废水、地面清洁废水经“酸碱中和+絮凝沉淀”污水处理设施处理，处理后同生活污水一并排入壤塘县生活污水处理厂，风机、通风橱、各类实验设备选用低噪声设备，风机、空调外机落实基础减振、柔性软接等降噪措施，依托建筑墙体隔声；规范建设一般固废暂存间、危险废物暂存间，一般固废分类收集，可回收物资外售回收单位；前三次实验清洗废液、废活性炭、污染样品、废水处理污泥、废空调滤芯、废培养基等危险废物，分类密封收集，设置防泄漏托盘，严格执行危险废物台账、转移联单制度，定期委托具备相应资质单位清运处置。

（四）落实地下水、土壤污染防控措施。危废暂存间、污水处理设施、理化药品库、危化品库作为重点防渗区，其余实验室区域作为一般防渗区，分区域落实相应防渗要求；加强化学品储存区域巡检，防范跑冒滴漏。

（五）落实各项环境风险防范措施。编制完善突发环境事件应急预案，定期开展应急演练；气瓶间钢瓶规范固定，落实报警、排风设施，配备泄漏应急托盘、吸附材料、防护器具、消防应急物资，加强对废气、废水治理设施、危废暂存间、化学品库房日常巡检维护，定期检查防渗层完好情况，防止发生生态环境污染事故。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、你单位应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。
五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目生态环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批生态环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，生态环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州生态环境执法马尔康片区做好该项目日常环境监管工作，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

	信息公开选项：主动公开

	抄送：阿坝州生态环境执法马尔康片区，四川迪远安全环保技术服务有限公司。
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特此批复。
阿坝州生态环境局

2026年9月24日



