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阿坝州生态环境局

关于松潘县岷江流域（2025年）水生态修复

项目生态环境影响报告表的批复

阿坝州松潘生态环境局：

你单位报送的《松潘县岷江流域（2025年）水生态修复项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。

一、建设项目（项目代码：2601‑513224‑04‑01‑409671）位于阿坝州松潘县进安镇、十里乡。主要建设内容：新建生态护岸四段总长1094m，新建生态渠道87m，配套建设巡护道路、6处下河梯步；护岸采用生态柔性结构，生态渠道破除原有“三面光”硬化渠体，重塑自然弯曲渠段，栽植菖蒲、鸢尾等本土挺水植物。项目防洪标准按20年一遇设计，工程级别为Ⅴ级小（2）型水利工程。项目总投资1370万元，其中环保投资18.5万元，约占总投资的1.35%。

项目符合国家相关产业政策、相关规划和阿坝州生态环境分区管控相关要求。项目不涉及生态保护红线、永久基本农田、各类自然保护地、饮用水水源保护区等。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意该项目生态环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作

（一）加强日常环境管理，落实建设单位内部环境管理机构，明确环保管理人员职责，统筹推进各项生态保护与污染防治措施有效落实；建立施工期环境管理台账、生态监理台账、环境监测台账、环保投诉处置台账。

（二）落实施工期各项生态保护措施。划定施工红线，在施工红线范围内作业，河道管理范围内严禁设置施工生活区、永久料场、弃渣堆场，严禁对河道裁弯取直；涉水施工严格限定枯水期，采用纵向土石围堰分段导流，不得全河段断流；围堰填筑及拆除前采取驱鱼措施。施工前分层剥离表土，规范设置临时堆土场，落实拦挡、密目网覆盖、排水沉沙措施；施工结束后全部临时设施予以拆除，选用本土物种开展施工迹地植被恢复。

（三）落实施工期各项污染物防治措施。合理安排施工时间，高噪声作业在昼间，确需夜间连续施工的，应依法办理许可并提前公告周边群众。施工废水经沉淀池处理后循环回用洒水降尘、车辆冲洗，基坑排水经围堰内沉淀处理后回用于场地降尘，严禁各类施工废水直排岷江，生活污水依托租用民房化粪池预处理后排入市政污水管网。落实围挡、洒水降尘等扬尘防控措施，禁止现场搅拌混凝土。剥离表土用于迹地恢复，土石方弃渣、建筑垃圾统一转运至松潘县固体废物再生利用处置中心综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运处置，严禁沿河随意倾倒弃土弃渣。

（四）落实运营期各项环境保护措施。本项目运营期无生产性污染物排放，生态修复完成后，做好河岸植被管护，定期巡查护岸、生态渠道设施运行状况，保障生态护岸、生态渠道水生态修复功能有效发挥。

（五）落实各项环境风险防范措施。完善施工期突发环境事件应急处置方案，防范施工突发环境事件，配齐应急物资，定期开展应急处置演练。加强施工机械、围堰设施日常巡检维护，设置警示标识。
三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、你单位应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施以及各项生态保护措施落实情况进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目生态环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批生态环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，生态环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州生态环境执法松潘片区做好该项目日常环境监管工作，该项目应当按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

特此批复。
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