关于2026年阿坝州第二季度饮用水卫生状况信息公开工作的报告

[bookmark: _GoBack]按照《阿坝州卫计委关于切实做好阿坝州饮用水卫生状况信息公开工作的通知（阿州卫计发〔2017〕48号）的文件要求，截止2026年7月13日，上报13个县（市）的市政供水管网末梢监测数据，2026年第二季度共检测管网末梢水样97件，合格89件，合格率91.75%。现将第一季度饮用水卫生信息状况公开如下。

附件：饮用水卫生状况信息公开表2026年（第二季度）


	阿坝州13县（市）城市龙头水卫生状况信息公开表

	2026年(第二季度)

	县（市）
	监测点（个）
	监测数（件）
	合格件数（件）
	合格率（%）
	不合格指标及标准限值
	备注

	全州
	97
	97
	89
	91.75 
	不合格指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度、肉眼可见物。
标准限值：总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)a限值：不应检出；大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL)a限值：不应检出；浑浊度（散射浑浊度单位）/NTUb限值：1；肉眼可见物限值：无
	/

	马尔康市
	16
	16
	8
	50.00 
	
	/

	汶川县
	10
	10
	10
	100.00 
	/
	/

	理县
	9
	9
	9
	100.00 
	/
	/

	茂县
	6
	6
	6
	100.00 
	/
	/

	小金县
	6
	6
	6
	100.00 
	/
	/

	金川县
	6
	6
	6
	100.00 
	/
	/

	阿坝县
	6
	6
	6
	100.00 
	/
	/

	若尔盖县
	6
	6
	6
	100.00 
	/
	/

	红原县
	6
	6
	6
	100.00 
	/
	/

	壤塘县
	8
	8
	8
	100.00 
	/
	/

	九寨沟县
	6
	6
	6
	100.00 
	/
	/

	松潘县
	6
	6
	6
	100.00 
	/
	/

	黑水县
	6
	6
	6
	100.00 
	/
	/



