

阿州环审批〔2026〕43号
阿坝州生态环境局

关于阿坝县病死畜禽集中无害化处理中心

建设项目生态环境影响报告表的批复

阿坝县康瑞生态科技有限公司：

你公司报送的《阿坝县病死畜禽集中无害化处理中心建设项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。
一、建设项目（项目代码：2406-513231-04-01-760579）位于阿坝县贾洛镇合拉玛村，拟建设一座年处理能力约3万吨的病死畜禽集中无害化处理中心，主要建设内容包括生产厂房（生物安全防控建筑、废气处理站）、无害化处理间、配套用房、清洁停车区、辅助用房、消防水池及泵房、污水处理区、事故水池、应急水池、污水处理站，以及一条厂区与外界连通的等外道路，宽约15米，长约288米。项目总投资3087万元，其中环保投资300万元，约占总投资的9.7%。

项目符合国家相关产业政策、相关规划及阿坝州生态环境分区管控等相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表生态环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作。
（一）严格落实施工期各项污染防治措施。合理安排施工时段，避免夜间高噪声作业。施工废水经隔油沉淀池处理后循环回用，不外排；施工人员生活污水经环保厕所收集后转运至阿坝县城市生活污水处理厂处理。建筑垃圾分类收集，优先回收利用，不可利用部分与弃土弃渣运至政府指定弃渣场处置；生活垃圾经袋装收集后，定期交由市政环卫部门处置。

严格落实各项生态保护措施。严格控制施工红线，对施工边界进行围挡，优化工程设置，减少地表扰动。加强施工期管理，不得随意损毁野生植物和捕杀野生动物。施工结束后，应及时对临时占地进行生态恢复。
（三）严格落实运营期大气污染防治措施。导热油燃烧机废气采用低氮燃烧装置，经15米排气筒排放；高温法设备密闭收集废气，采用高温裂解（≥800℃，停留时间≥1s）+冷却+过滤+半干法碱液喷淋处理后，经15米排气筒排放；密闭负压收集车间及污水处理站恶臭，经酸碱喷淋+生物吸附处理后通过15米排气筒排放；焚烧炉废气经“SNCR脱硝+旋风除尘+急冷降温（2秒内降温至200℃以内）+干式脱酸脱硫+活性炭喷射+布袋除尘”废气处理装置处理后，经15米排气筒达标排放。食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。
（四）严格落实运营期水污染防治措施。厂区实行雨污分流，生产、生活全部废水汇入自建污水处理站，采用“格栅+絮凝好氧+接触好氧溶气+浮上分离+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+MBR膜池+紫外消毒”工艺，出水满足相关标准后，定期转运至阿坝县城市生活污水处理厂处置，做好废水转运台账；初期雨水消毒后回用于车间地面清洗。

（五）严格落实各类固废处置措施。固体废物实行分类管理，建立完整台账。烘干油渣、油脂综合外售利用；炉渣、生活垃圾、餐厨垃圾交由环卫部门处置；污泥在厂内焚烧处置。焚烧飞灰、废布袋、废活性炭、废矿物油、废含油棉纱手套等危险废物分类存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

（六）严格落实地下水污染防治措施。厂区内实行分区防渗，危废暂存间、原料车间、高温法车间、焚烧车间、污水处理站、油罐区、事故水池等区域为重点防渗区；洗消房、消防水池为一般防渗区；其余区域为简单防渗区。定期巡检防渗层破损情况，杜绝物料渗漏污染土壤和地下水。

（七）严格落实环境风险防控措施。根据项目风险特征，编制突发环境事件应急预案，适时开展应急演练。加强环境应急物资储备，确保应急设施处于良好备用状态；事故废水应收集进入事故水池，不得外溢。

（八）严格落实相关防疫措施。严格执行《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）等相关行业管理要求，不得超范围违规接收病死畜禽。生产车间为边界科学划定防疫距离，做好日常生产防疫管理，在项目运输车辆入口处设置消毒通道，出口处设置高温洗消中心，并在车间内对运输车辆进行消毒。加强厂区及周边环境消杀，防止病原微生物扩散。
（九）预测本项目主要大气污染物总量：NOₓ：1.6450t/a，VOCs：0.2090t/a，在排污许可证核发时予以确认。生产废水依托阿坝县城市生活污水处理厂，水污染物总量纳入污水处理厂统一管理。
三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
四、你公司应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位引发纠纷和不稳定因素。
五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。
项目生态环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批生态环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，生态环境影响评价文件应当报我局重新审核。
六、请阿坝州生态环境执法马尔康片区、阿坝州阿坝生态环境局做好该项目日常环境监管工作。你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的生态环境影响报告表送阿坝州阿坝生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。
特此批复。

阿坝州生态环境局

2026年9月24日
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