

阿州环审批〔2026〕40号
阿坝州生态环境局

关于西成铁路阿坝班佑牵引站220千伏外部

供电工程环境影响报告表的批复

国网四川省电力公司阿坝供电公司：

你公司报送的《西成铁路阿坝班佑牵引站220千伏外部供电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。

一、建设项目（项目代码：2509-510000-04-01-655377）位于阿坝州红原县、若尔盖县境内，拟新建若尔盖220千伏变电站，新建红原至若尔盖220千伏同塔双回架空线路2×155.5千米（线路Ⅰ）、若尔盖至若尔盖南220千伏线路83.4千米（线路Ⅱ）、若尔盖至班佑牵引站220千伏架空线路27千米（线路Ⅲ）、若尔盖南至班佑牵引站220千伏架空线路19.5千米（线路Ⅳ），扩建红原220千伏变电站220千伏出线间隔2个。项目总投资99543万元，其中环保投资1010万元，约占总投资的1.01%。

项目建设总体符合国家相关产业政策，符合相关规划和阿坝州生态环境分区管控相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设产生的不利生态环境影响可得到有效减缓和控制。我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作。

（一）加强日常环境管理。落实建设单位内部环境管理机构设置，明确人员岗位职责，推动各项污染防治措施有效落地。加强对施工人员的环境保护宣传教育，划定施工红线范围，严格管控施工人员作业行为，落实文明施工要求。
（二）严格落实生态环境保护措施。优先选用低噪声设备，避免夜间安排高噪声设备作业。合理布设牵张场、施工临时道路等临时设施，尽可能避让植被密集区域，减少对当地原生植被的破坏。基础开挖前应当开展表土剥离，并对剥离表土进行规范临时堆存和养护。本项目线路穿越四川喀哈尔乔湿地自然保护区一般控制区和若尔盖湿地水源涵养—生态保护红线约156.2km，线路Ⅰ一档跨越四川红原嘎曲国家湿地公园1次，不在水中立塔，不开展涉水施工。建设单位应进一步优化涉环境敏感区的局部线路方案，预留必要的缓冲距离，同时优化施工工艺，避免在敏感区内设置不必要的临时工程，最大限度降低土石方开挖量。施工结束后，及时清理施工现场，对施工区域开展土地整治、表土回覆和植被恢复，严禁引入外来物种。

需结合环境敏感区域黑颈鹤、黑鹳等野生保护动物习性，合理安排施工时段，减少施工活动对野生动物的扰动。施工过程中如发现野生保护动植物、兽类巢穴等，应当优先避让并立即停止施工，及时上报相关主管部门，按照要求落实保护措施，严禁捕杀野生动物、采挖野生保护植物。
（三）严格落实各项污染防治措施。加强施工过程管控，定期对施工场地、运输道路开展洒水抑尘作业；施工废水经沉淀处理后回用，不得外排；施工人员生活污水依托周边既有污水处理设施收集处理。禁止施工废水、生活污水、生活垃圾等排入水体，禁止开展下河清洗车辆、捕捞等活动；施工废弃物收集后分类妥善处置，生活垃圾经垃圾桶收集后清运至附近乡镇生活垃圾收集点；加强施工机械的维护保养，防止施工设备漏油污染地表水和土壤。
变电站内生活污水经站内污水设施收集处理，生活垃圾收集后交由环卫部门处置。废蓄电池、废油等危险废物交由具备相应资质的单位规范处置；事故油坑、事故排油管和事故油池均需落实防渗措施；加强危险废物收集、贮存、运输各环节的污染管控，危废暂存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

（四）严格落实电磁防护措施。严格执行相关设计要求与规范，合理选择塔型及塔高，压缩路径走廊宽度，降低线路走廊下的静电感应强度，按要求设置警示和防护指示标志；确保工频电场强度、工频磁场强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（五）规范开展环境监测。制定并落实环境监测计划，开展电磁环境及声环境监测工作，根据监测结果及时优化调整相关方案与环境保护措施，确保电磁环境及声环境满足相关标准要求。
（六）严格落实环境风险防范措施。制定环境风险应急预案，定期组织开展环境风险应急演练，提高应对突发环境事件的处置能力。加强输电线路和变电站的日常巡检维护，及时排查消除安全隐患，防止因自然灾害、设备故障等问题引发次生环境污染事故。废蓄电池、废油等危险废物全部交由具备相应资质的单位规范处置；事故油坑、事故排油管和事故油池均已落实防渗处理措施。
三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
四、你公司应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位引发纠纷和不稳定因素。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州生态环境执法马尔康、松潘片区做好该项目日常环境监管工作。你公司在收到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表报送至阿坝州若尔盖、红原生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

特此批复。

阿坝州生态环境局

2026年9月16日
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