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阿坝州生态环境局

关于阿坝草坡220千伏输变电工程

环境影响报告表的批复

国网四川岷江供电有限公司：

你公司报送的《阿坝草坡220千伏输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。

一、本建设项目（项目代码：2503-510000-04-01-460963）位于阿坝州汶川县境内，拟新建草坡220千伏变电站、汶川至草坡220千伏线路65.7千米；扩建汶川220千伏变电站220千伏出线间隔2个。项目总投资34529万元，其中环保投资467.8万元，约占总投资的1.35%。

项目建设总体符合国家相关产业政策，符合相关规划和阿坝州生态环境分区管控相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作。

（一）加强日常环境管理。落实建设单位内部环境管理机构，明确人员职责，推进各项污染防治措施有效落实。加强对施工人员的环境保护宣传教育，合理安排施工时段，做到文明施工。
（二）严格落实生态环境保护措施。合理布设牵张场、施工临时道路等临时设施。优先选用低噪声设备，避免夜间施工；基础开挖前应进行表土剥离，并进行临时堆存和养护，施工范围内尽量保留乔木、灌木植株，减少生物量损失。本项目新建线路跨越汶川县岷江过街楼村集中式饮用水水源保护区二级保护区、汶川县岷江绵虒镇绵丰村饮用水水源保护区二级保护区，采用无人机放线，不涉水施工，不在水中立塔。施工结束后，及时清理施工现场，并对施工区域进行土地整治、表土回覆和植被恢复，严禁引入外来物种。
施工期间发现野生保护植物及古树名木应优先避让，立即停止施工活动，上报主管部门，按照相关要求采取保护措施。
（三）严格落实各项污染防治措施。加强施工过程管理，减少扬尘影响，定期对场地、运输道路进行洒水抑尘；施工废水经沉淀处理后回用，不外排；施工人员生活污水依托周边既有污水处理设施收集处理。在水源保护区内施工时，禁止施工废水、生活污水、生活垃圾、弃土等排入水体，禁止下河清洗车辆和容器、垂钓、捕捞等活动；施工废弃物收集后分类妥善处置，生活垃圾经垃圾桶收集后清运至附近乡镇垃圾桶；线路维护和检修中禁止维护人员进入饮用水水源保护区取水口、一级保护区范围；线路工程运行过程中不产生生活污水，生活垃圾等。

（四）严格落实电磁防护措施。严格执行相关设计要求与规范，合理选择塔型及塔高，缩小路径走廊宽度，降低线路走廊下的静电感应强度。加强线路日常管理与维护，保障线路保持良好运行状态，确保工频电场强度、工频磁场强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。
（五）规范开展环境监测。制定并落实环境监测计划，开展电磁环境及声环境监测工作，根据监测结果及时优化调整相关方案与环境保护措施，确保电磁环境及声环境满足相关标准要求。
（六）严格落实环境风险防范措施。制定环境风险应急预案，定期组织开展环境风险应急演练，提高应对突发环境事件的能力。加强对输电线路和变电站的日常巡检和维护，及时发现并排除安全隐患，防止因自然灾害、设备故障等原因引发的次生环境污染事故。废蓄电池、废油等交由有资质的单位进行处置；事故油坑、事故排油管和事故油池均采取防渗措施。
三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
四、你公司应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位导致纠纷和不稳定因素。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州生态环境执法汶川片区做好该项目日常环境监管工作。你公司在收到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表报送至阿坝州汶川生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

特此批复。

阿坝州生态环境局
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