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阿坝州生态环境局

关于阿坝州黑水县瓦钵水光一体化光伏发电

项目生态环境影响报告表的批复

阿坝水电开发有限公司：

你公司报送的《阿坝州黑水县瓦钵水光一体化光伏发电项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。

一、建设项目（项目代码：2604-510000-04-01-252959）位于阿坝州黑水县瓦钵梁子乡境内，拟新建装机容量为80MW的光伏项目，采用“草光互补”模式，构建水光一体化新型运行模式。主要建设内容为光伏发电系统、220千伏升压站（本次不含220千伏送出工程）、35千伏集电线路、场内道路及附属设施。项目总投资33885.85万元，其中环保投资196.05万元，约占总投资的0.58%。

项目建设总体符合国家相关产业政策，符合《阿坝州光伏资源普查及基地规划（2023年本）》等相关规划和阿坝州生态环境分区管控相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设产生的不利生态环境影响可得到有效减缓和控制。我局原则同意报告表的生态环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作。

（一）加强日常环境管理。落实建设单位环境管理机构、人员等配置及环保职责。强化对施工单位人员生态环境保护和森林草原防灭火宣传教育，禁止擅自捕杀野生保护动物和采集野生保护植物。

（二）严格落实各项生态保护措施。严格控制工程施工作业范围，应特别关注距离生态敏感区较近区域的工程管理，设置明显的警示标志，不得进入生态敏感区施工。进一步优化进场道路、场内道路、光伏阵列及临时设施设置，尽量利用项目区域内原有道路，减少临时占地和扰动；新建道路采用生态环保路面。根据地质条件科学敷设集电线路，尽量减少对草地植被的破坏。施工前必须做好用地区域表土草皮（草甸）剥离和养护工作，施工结束后及时进行土地整治、表土回覆和草皮（草甸）回铺，并根据《“草光互补”植被保护修复方案》做好施工迹地生态恢复，补撒草籽应选择当地牧草草种，不得引进外来物种。
施工过程中若发现珍稀野生保护植物，应立即报告林草主管部门，并按要求采取保护措施，严禁非法采集重点保护野生植物或者破坏其生境；对就地保护和迁地保护的重点保护野生植物开展专项跟踪监测，适时优化保护措施。
（三）严格落实各项污染防治措施。规范施工管理，采取洒水降尘、遮盖运输等措施，减少扬尘影响。施工废水经隔油沉淀处理后全部循环回用冲洗或洒水降尘，不外排；施工期生活污水现有设施或设置生态移动厕所，经收集后运至当地城镇污水处理厂处理，不外排；运营期生活污水经站内一体化污水处理设备收集处理后用于场区绿化浇灌，不外排。做好各类固废的分类收集处置，生活垃圾收集后交当地环卫部门处置；建筑垃圾优先回收利用；废旧光伏电池组件由厂家回收；变压器事故废油、废旧蓄电池、含油废物等危废分类收集至危废暂存间，定期委托有资质单位处置，做好危废及暂存间的日常环境管理。
（四）严格落实电磁防护措施。合理布设导线和升压站内电磁设备，电气设备均安装接地装置，合理布局升压站内电磁设备，确保升压站围墙外的工频电场强度、工频磁场感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。建设单位应制定和落实环境监测计划，并按计划开展电磁环境及声环境监测，根据监测结果，及时优化调整方案和环境保护措施，确保电磁环境及声环境满足相关标准要求。
（五）制定和落实环境监测计划。认真开展电磁环境及声环境监测，根据监测结果，及时优化调整方案和环境保护措施，确保电磁环境及声环境满足相关标准要求。针对工程所在区域的生态环境和生物多样性变化，制定生态监测方案，并根据生态监测的变化状况优化相应的生态环境保护措施。
（六）落实环境风险防范措施。制定突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。升压站内设置主变事故油池，光伏方阵区箱式变压器配置贮油池，并落实各项防渗措施。配备应急物资和设施，加强检修防护，防止因自然灾害、设备故障等原因引发的次生环境污染事故。

（七）落实服务期满后的固废处置措施和生态恢复措施。做好退役期环境管理计划，废光伏组件、设备等进行回收和处置，危险废物收集后交有资质的单位处置；依据草光互补方案，恢复原地表形态并按照原土地利用类型选用当地适生植物及时进行植被恢复。
三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
四、你公司应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位引发纠纷和不稳定因素。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目生态环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批生态环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，生态环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州生态环境执法松潘片区、阿坝州黑水生态环境局做好该项目日常环境监管工作。你公司在收到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表报送至阿坝州黑水生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

特此批复。

阿坝州生态环境局

2026年9月29日
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