

阿州环审批〔2026〕48号
阿坝州生态环境局

关于阿坝州茂县新型储能高端装备制造项目

生态环境影响报告表的批复
阿坝州高端储能装备制造有限公司：

你公司报送的《阿坝州茂县新型储能高端装备制造项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查研究，现批复如下：

一、建设项目（项目代码：2509-513223-04-01-571142）位于阿坝州茂县土门镇团结村（茂县团结工业集中区内），主要建设生产厂房、仓储库房、辅助用房及配套公用设施，新建储能装备专用生产线，购置组装、检测、调试等生产设备，建成年产新型储能装备系列产品的生产线。项目总投资28800万元，其中环保投资100.7万元，环保投资占比0.35%。

项目属于符合国家现行产业政策，符合茂县团结工业集中区产业定位、相关规划及阿坝州生态环境分区管控等相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表生态环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作。
（一）严格落实大气污染防治措施。施工期应采取防尘措施，控制施工扬尘。运营期生产工艺废气经有效收集、处理达标后排放，加强车间密闭管理，规范无组织废气管控，定期维护治理设施，确保颗粒物、有机废气等污染物稳定满足对应排放标准要求，厂界无组织废气达标。

（二）严格落实噪声污染防控措施。施工期合理布置施工区域、优化施工时序，严禁夜间违规施工，选用低噪声施工设备作业，减轻施工噪声影响。运营期优选低噪声生产设备，对风机、空压机等噪声设备采取减振、消声、隔声治理措施，合理规划厂区布局，加强设备日常检修维护，确保厂界噪声达标排放。
（三）严格落实水污染防治措施。实行雨污分流、分类处置。施工废水经沉淀处理后回用，不外排；施工生活污水依托现有设施妥善处置。运营期喷淋废水、地面清洁废水、空压机废水、冷水机排污水等生产废水经厂区沉淀池收集处理后循环使用，不外排；生活污水经预处理后运往茂县工业园区槽木集中区污水处理厂处理。对生产区域、废水收集池、管网、危废暂存区等重点区域落实防渗措施，定期开展隐患排查，严防土壤及地下水污染。
（四）规范固体废物处置管理。施工期建筑垃圾、弃土分类收集、定点堆放，依法合规清运处置；施工生活垃圾交由属地环卫部门统一处置。运营期一般工业固废分类收集、综合回收利用或合规处置；危险废物严格按照规范建设专用暂存间，落实防雨、防渗、防火、防盗措施，建立危废管理台账，严格执行转移联单制度，委托具备相应资质的单位规范处置。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处置。

（五）切实强化环境风险防控。建立健全环境风险管理制度，制定突发环境事件应急预案，配齐应急物资，定期开展应急演练。加强生产全过程环境风险管控，重点防范物料泄漏、污染治理设施故障等引发的环境风险。

（六）本项目主要大气污染物排放总量为：VOCs 0.054t/a。
三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
四、你公司应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位引发纠纷和不稳定因素。
五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。
项目生态环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批生态环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，生态环境影响评价文件应当报我局重新审核。
六、请阿坝州生态环境执法汶川片区、阿坝州茂县生态环境局做好该项目日常环境监管工作。你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的生态环境影响报告表送阿坝州茂县生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。
特此批复。
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