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阿坝州生态环境局

关于理县新建天然山泉水生产线项目生态环境影响报告表的批复

阿坝州源润水业有限责任公司：

你公司报送的《理县新建天然山泉水生产线项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。

一、建设项目（项目代码：2603-513222-04-01-242681）位于阿坝州理县杂谷脑镇。主要建设内容：租赁现有厂房1087m2（生产车间866m2、附属设施约185m2）进行改造装修；新建厂房295m2。理县杂谷脑镇维关隧道桥下山泉汇集至蓄水池（现有），建设约1.0km输水管道至厂区原水箱；购置安装瓶装水和桶装水生产线各一条，年产500ml瓶装水390万瓶，15L桶装水40万桶。项目总投资2000万元，其中环保投资42.8万元，约占总投资的2.14%。

项目建设总体符合国家相关产业政策，符合相关规划和阿坝州生态环境分区管控相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设产生的不利生态环境影响可得到有效减缓和控制。我局原则同意报告表的生态环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工场地作业要严格落实各项抑尘措施要求，减少施工扬尘影响；运营期吹瓶废气经“集气罩+二级活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒排放。

（二）严格落实水污染防治措施。施工废水经沉淀处理后用于洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水依托厂区内设施收集处理；运营期生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网，设备清洗废水、反冲洗废水、实验室废水、反渗透浓水等经收集后经项目新建污水处理站处理达标后排入杂谷脑河。

（三）严格落实噪声污染防治措施。合理安排施工时段，优化施工布局，采取车辆限速禁鸣等措施，有效降低噪声对周围环境的影响；在运营期优先选用低噪设备、采取基础固定减振、安装气管消声器等措施。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。施工建筑垃圾、装修垃圾收集后运往指定的建筑垃圾堆放点，生活垃圾经收集后交环卫部门处理；运营期产生的废活性炭、废滤芯、废纳滤膜、废反渗透膜统一收集后交由厂家回收处置；污水处理站污泥定期委托有处置能力的单位进行外运处置；废吸附活性炭、废机油、废机油桶和废含油抹布、废紫外灯管等危险废物分类收集于危废暂存间，按照危险废物管理要求规范化处置；生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。
（五）严格落实各项环境风险防范措施。制定突发环境事件应急处置方案，定期开展应急处置演练。采取分区分类防渗，危废暂存间采取重点防渗，防渗技术满足《危险废物贮存污染控制标准》相关要求，防止污染土壤和地下水。

（六）严格执行环境监测计划。按照排污单位自行监测技术指南，制定并落实项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案。
三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、你公司应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施以及各项生态保护措施落实情况进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目生态环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批生态环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，生态环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州生态环境执法汶川片区、阿坝州理县生态环境局做好该项目日常环境监管工作。你公司在收到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表送阿坝州理县生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。
	信息公开选项：主动公开

	抄送：阿坝州生态环境执法汶川片区，阿坝州理县生态环境局，

四川楷大博越环境工程有限公司。
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特此批复。

阿坝州生态环境局

2026年10月21日


